内蒙古博物院长廊夹层漏水维修项目

采购需求

我院室外长廊漏水经查验是长廊夹层漏水，长廊为钢结构铝塑板合建而成，经检查，漏水由以下几点造成：

1. 夹层上下铝塑板漏水
2. 夹层排水管漏水
3. 钢结构排水槽焊口开裂
4. 玻璃幕漏水
5. 彩钢顶部漏水，顶部坡度为45°，长约80米，宽约

28米，前端为U型，排水管在夹层钢结构中间，排水槽为多道组成，彩钢顶部为曲面型

现需对上述问题地方进行维修，维修面积约为260平米，全部维修工程需在合同签订之日起两日内完成，工程质保期为自验收合格之日起一年，项目预算金额为43000元。