内蒙古博物院玻璃幕及空调通风口维修加固项目

 采购需求

我院玻璃幕破碎需更换、空调通风口铝扣板粘胶部位老化导致部分铝扣板脱落。百叶窗出现变形损坏需加固维修存在安全隐患。经过现场检查需要对以下方面进行维修及处理。

1、玻璃幕为异形需更换、拆除、清理。

2、空调通风口原始铝扣板开胶掉落。

3、百叶窗松动脱落变形。

4、以上项目均需进行高空作业安全防护。

现需对上述问题进行维修，全部维修工程需在合同签订之日起5日内完成，工程质保期为自验收合格之日起一年，项目预算金额为54800元。