附件：

消防技防系统维修改造项目

跟踪审计采购需求

项目名称: 消防技防系统维修改造项目跟踪审计费

采购方式: 询价

消防技防维修改造工程总预算：583.32万

跟踪审计预算金额(元): 43136.62元

需求详情: 内蒙古博物院采购消防技防系统维修改造全程跟踪审计，有意向的供应商需满足以下需求：1.根据项目内容，对消防技防维修改造工程，制定有针对性、实质性的跟踪审计方案。2.最少需要两名专业人员全程跟踪审计，请在方案中明确跟踪审计的人员安排，参与项目的工程师须为投标公司的在职员工，需提供身份证、当年有效社保证明及相关有效证书，且不存在在其他公司挂证的行为。3.需提供不少于三个过往业绩，附相关业绩的合同或委托协议。

请投标公司合理报价，禁止恶意异常低价投标行为。

服务周期: 4个月

**采购项目报价表**

采购项目报价表

|  |  |
| --- | --- |
| 案件名称 | 消防技防系统维修改造项目跟踪审计费项目 |
| 投标报价 | 大写： 元整 （小写）： 元 |

 供应商名称： (公章)

 日期 ： 年 月 日

|  |
| --- |
| 消防技防维修改造工程跟踪审计实施方案 |
| 序号 | 审计项目名称 | 跟踪审计内容 | 跟踪审计方案 |
| 1 | 火灾自动报警及其联动控制系统 | 拆除：1.感烟探测器拆除2.感温探测器拆除3.报警主机拆除4.模块拆除5.扬声器拆除6.手动报警按钮拆除7.声光报警器拆除8.火灾显示盘拆除9.消防电话分机拆除10.消防广播主机拆除11.消防电话主机拆除12.配线拆除13.图形显示装置拆除新做：1.点型光电感烟探测2.点型光电感温探测器3.消防报警主机4.输出模块5.切换模块6.输入/输出模块7.输入模块8.消防广播扬声器9.手动报警按钮10.消火栓报警按钮11.声光报警器12.火灾显示盘13.消防电话分机14.消防广播主机15.消防电话主机16.消防控制室图形显示装置17.电话线18.自动报警系统调试19.自动报警系统调试 |  |
| 2 | 大空间自动扫描灭火系统 | 拆除：1.阀门拆除2.水炮主机拆除3.水炮拆除4.手动控制盘拆除5.配线拆除新做：1.电磁阀2.水炮主机3.消防水炮4.手动控制盘5.铜芯多股绝缘电线6.同轴电缆视频线7.水灭火控制装置调试 |  |
| 3 | 气体灭火系统 | 拆除：1.阀门拆除DN2002.阀门拆除DN503.气体灭火装置拆除4.驱动气体装置拆除5.配线拆除6.气体灭火控制器拆除新做：1.选择阀DN2002.选择阀DN1003.选择阀DN804.选择阀DN505.集中联网控制器6.七氟丙烷气体灭火装置7.驱动气体装置8.通信多股绝缘电线9.系统联网卡10.气体灭火控制器11.气体灭火系统系统装置调试 |  |
| 4 | 机械防排烟系统 | 拆除：1.封口拆除2.阀门拆除3.消防排烟风机拆除4.正压送风机拆除5.控制装置拆除6.风机控制箱拆除新做：1.消防排烟风机2.消防正压送风机3.铝合金机械排烟口4.铝合金正压送风口5.风管防火网6.正压送风机控制装置7.风机控制箱8.通风工程检测、调试 |  |
| 5 | 展厅异型卷帘 | 拆除：1.防火卷帘拆除2.防火卷帘控制箱拆除3.防火卷帘手动装置拆除新做：1.防火卷帘2.防火卷帘门手动装置3.卷帘控制箱4.卷帘升降电机5.电动防火门、防火卷帘门调试 |  |
| 备注 | 按跟踪审计内容编制方案，没有方案视同无效报价。 |