附件：

消防技防系统维修改造项目

跟踪审计采购需求

项目名称: 消防技防系统维修改造项目跟踪审计费

采购方式: 询价

消防技防维修改造工程总预算：583.32万

跟踪审计预算金额(元): 43136.62元

需求详情: 内蒙古博物院采购消防技防系统维修改造全程跟踪审计，有意向的供应商需满足以下需求：1.根据项目内容，对消防技防维修改造工程，制定有针对性、实质性的跟踪审计方案。2.最少需要两名专业人员全程跟踪审计，请在方案中明确跟踪审计的人员安排，参与项目的工程师须为投标公司的在职员工，需提供身份证、当年有效社保证明及相关有效证书，且不存在在其他公司挂证的行为。3.需提供不少于三个过往业绩，附相关业绩的合同或委托协议。

请投标公司合理报价，禁止恶意异常低价投标行为。

服务周期: 4个月

**采购项目报价表**

采购项目报价表

|  |  |
| --- | --- |
| 案件名称 | 消防技防系统维修改造项目  跟踪审计费项目 |
| 投标报价 | 大写： 元整  （小写）： 元 |

供应商名称： (公章)

日期 ： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防技防维修改造工程跟踪审计实施方案 | | | |
| 序号 | 审计项目名称 | 跟踪审计内容 | 跟踪审计方案 |
| 1 | 火灾自动报警及其联动控制系统 | 拆除： 1.感烟探测器拆除 2.感温探测器拆除 3.报警主机拆除 4.模块拆除 5.扬声器拆除 6.手动报警按钮拆除 7.声光报警器拆除 8.火灾显示盘拆除 9.消防电话分机拆除 10.消防广播主机拆除 11.消防电话主机拆除 12.配线拆除 13.图形显示装置拆除 新做： 1.点型光电感烟探测 2.点型光电感温探测器 3.消防报警主机 4.输出模块 5.切换模块 6.输入/输出模块 7.输入模块 8.消防广播扬声器 9.手动报警按钮 10.消火栓报警按钮 11.声光报警器 12.火灾显示盘 13.消防电话分机 14.消防广播主机 15.消防电话主机 16.消防控制室图形显示装置 17.电话线 18.自动报警系统调试 19.自动报警系统调试 |  |
| 2 | 大空间自动扫描灭火系统 | 拆除： 1.阀门拆除 2.水炮主机拆除 3.水炮拆除 4.手动控制盘拆除 5.配线拆除 新做： 1.电磁阀 2.水炮主机 3.消防水炮 4.手动控制盘 5.铜芯多股绝缘电线 6.同轴电缆视频线 7.水灭火控制装置调试 |  |
| 3 | 气体灭火系统 | 拆除： 1.阀门拆除DN200 2.阀门拆除DN50 3.气体灭火装置拆除 4.驱动气体装置拆除 5.配线拆除 6.气体灭火控制器拆除 新做： 1.选择阀DN200 2.选择阀DN100 3.选择阀DN80 4.选择阀DN50 5.集中联网控制器 6.七氟丙烷气体灭火装置 7.驱动气体装置 8.通信多股绝缘电线 9.系统联网卡 10.气体灭火控制器 11.气体灭火系统系统装置调试 |  |
| 4 | 机械防排烟系统 | 拆除： 1.封口拆除 2.阀门拆除 3.消防排烟风机拆除 4.正压送风机拆除 5.控制装置拆除 6.风机控制箱拆除 新做： 1.消防排烟风机 2.消防正压送风机 3.铝合金机械排烟口 4.铝合金正压送风口 5.风管防火网 6.正压送风机控制装置 7.风机控制箱 8.通风工程检测、调试 |  |
| 5 | 展厅异型卷帘 | 拆除： 1.防火卷帘拆除 2.防火卷帘控制箱拆除 3.防火卷帘手动装置拆除 新做： 1.防火卷帘 2.防火卷帘门手动装置 3.卷帘控制箱 4.卷帘升降电机 5.电动防火门、防火卷帘门调试 |  |
| 备注 | 按跟踪审计内容编制方案，没有方案视同无效报价。 | | |